**附件2：**

**三亚市公共卫生临床中心OA专用网络设备采购安装项目**

**OA网络设备清单需求表**

##

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | 路由器 | 1、采用无阻塞交换架构，支持多核CPU；2、模块插槽≥2个3、包转发能力≥9Mpps；4、接口：≥3\*GE Combo，≥8\*GE电，≥1\*10GE SFP+；5、所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令；6、支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等； | 台 | 1 | 提供的设备需为国产产品，拥有自主知识产权，技术成熟稳定，且符合国家相关环保标准。 |
| **2** | 政务外网OLT | 1、提供16个GPON接口，配合光模块实现GPON接入；2、支持IPv4/IPv6双栈；支持双AC供电；3、 主控板交换容量 ≥140G bit/s ； | 台 | 1 |
| **3** | 分光器2分16 | 微型封装光分路器-2:16-均分-SC/UPC,上架式光分路单元空箱体-1U | 台 | 5 |
| **4** | 面板ONU | 1、上行1\*GPON，下行2\*GE；2、支持Type B单归属，Type B双归属（二层转发模式下支持）；3、支持MAC 过滤；4、面板ONU设备, 支持86型电工盒安装，支持220V AC供电；5、提供工信部进网许可证和进网检验报告； | 台 | 57 |
| **5** | 万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 4 |

说明：以上设备报价，包含了所有硬件平台、应用软件、使用费用及工程相关材料费、系统集成费管理费、维护费、培训费用，包括：光纤熔接、各种配件、材料的运输、装卸、安装、调试等费用。